**TEHNIČNE SPECIFIKACIJE**

1. Predmet naročila/opis predmeta naročila:

* za sklop 1: redno vzdrževanje občinskih cest in izvajanje zimske službe
* za sklop 2: košnja ob občinskih cestah

**Sklop 1:**

Obseg del ni določen in je odvisen od dejanskih potreb naročnika, po posameznih lokacijah na območju občine Sveta Ana. V popisu del je podana ocenjena količina posameznih potreb naročnika. Obračun se izvaja po dejansko porabljenih količinah.

Redno vzdrževanja občinskih cest zajema: redno vzdrževanje prometnih površin, redno vzdrževanje cestnih objektov, redno vzdrževanje bankin, redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje, redno vzdrževanje brežin in berm, redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme, redno vzdrževanje cestne razsvetljave, naprav in ureditev, zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste, čiščenje cest, redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin.

Letno vzdrževanje se izvaja na občinskih lokalnih cestah in javnih poteh. Lokalne ceste in javne poti so navedene v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sveta Ana (Uradni list RS, št. 33/2009). Skupna dolžina občinskih cest na katere se nanaša predmetno naročilo znaša cca 114.000 m.

Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za zagotavljanje prevoznosti ceste in varnega prometa v zimskih razmerah. Skupna dolžina javnih poti in lokalnih cest na katere se nanaša predmetno naročilo znaša cca 90.000 m. Zimska služba se izvaja na občinskih lokalnih cestah in javnih poteh iz seznama.

**Sklop 2:**

Košnja se ob občinskih javnih in lokalnih cestah na celotnem območju občine Sveta Ana. Lokalne ceste in javne poti so navedene v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sveta Ana (Uradni list RS, št. 33/2009). Skupna dolžina javnih poti in lokalnih cest na katere se nanaša predmetno naročilo znaša cca 114.000 m. Pri košnji gre za strojno košnjo brežin s traktorsko kosilnico s strojnikom ter za strojno obsekavanje, obrezovanje z UNIMOG-om ali traktorjem. Storitev vključuje uporabo stroja z ustreznimi priključki, delo strojnika, ustrezno varovanje prometa in čiščenje cestišča po opravljenih delih.

Storitev se opravlja 2 x letno, točen termin košnje je stvar dogovora med naročnikom in izbranim ponudnikom.

Ponudnik mora razpolagati s takšno kapaciteto mehanizacije, da je storitev enkratne košnje opravljena v največ 15. delovnih dnevih od pričetka izvedbe. Ponudnik se mora na naročnikovo naročilo odzvati v roku treh delovnih dneh.

Redno letno in zimsko vzdrževanje ter košnja občinskih cest se mora izvajati v skladu z določili Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16) in drugo veljano zakonodajo s predmetnega področja.

2. Določitev načina izvajanja gradnje od podpisa pogodbe oz. 1. 8. 2020 do 31. 7. 2023.

3. Določitev pričetka izvajanja od podpisa pogodbe oz. 1. 8. 2023.

4. Obveznosti in pravice naročnika: določene v pogodbi.

5. Obveznosti in pravice izvajalca: določene v pogodbi

6. Lokacija izvedbe: Sveta Ana v Slov. gor.

7. Roki: do 25. 6. 2021.

8. Določitev podlage za izstavitev računa: določeno v pogodbi.

9. Garancijski roki *(v primeru, da so zahtevani)*: 5 let po prevzemu, za material in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev.

Datum: …………………….. Podpis: …………………..